С помощью этого модуля можно вести реестр активного сетевого оборудования и контролировать его доступность. 

- Если вы не хотите, чтобы для конкретного устройства выполнялся опрос с помощью ICMP ping, добавьте к его описанию "NP", в этом случае оборудование будет считаться всегда доступным. 
- Если это оборудование является точкой доступа на базе Mikrotik и вы хотите получать сведения об уровне сигнала абонентов на ней с помощью SNMP, добавьте к его описанию "MTSIGMON".
- Если это оборудования является свитчом с поддержкой опроса по SNMP вы можете указать в описании SWPOLL для указания необходимости периодического опроса этого устройства.
- Если это устройсво является PON OLT добавьте OLT в описание, для идентификации этого устройства в справочнике ONU и для последующего опроса при помощи SNMP
- Если это устройство является беспроводной базовой станцией (Access Point) добавьте в описание этого устройства AP. Также вы можете указать SSID этого устройства добавив в описание ssid:точка
- Если это устройство Juniper MX используется для мониторинга BGP сессий, добавьте в описание BGPMON.