За допомогою цього модуля можна вести реєстр активного мережного обладнання та контролювати його доступність.

- Якщо ви не хочете, щоб для конкретного пристрою виконувався опитування за допомогою ICMP ping, додайте до його опису "NP", в цьому випадку обладнання буде вважатися завжди доступним.
- Якщо це обладнання є точкою доступу на базі Mikrotik і ви хочете отримувати відомості про рівень сигналу абонентів на ній за допомогою SNMP, додайте до його опису "MTSIGMON".
- Якщо це обладнання є світч з підтримкою опитування по SNMP ви можете вказати в описі SWPOLL для вказівки необхідності періодичного опитування цього пристрою.
- Якщо це обладнання є PON OLT додайте OLT в опис, для ідентифікації цього пристрою в довіднику ONU і для подальшого опитування за допомогою SNMP
- Якщо цей пристрій є бездротовою базовою станцією (Access Point) додайте в опис цього пристрою AP. Також ви можете вказати SSID цього пристрою додавши в опис ssid:точка
- Якщо цей пристрій Juniper MX використовується, для моніторингу BGP сесій, додайте в опис BGPMON.